Załącznik nr 3

zaproszenia do składania ofert

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 4 nowych dwustronnych regałów Archiwalnych o długości 4,4 m wraz z ich dopasowaniem do nowych pomieszczeń przeznaczonych na Archiwum CPE wraz z dokumentacją projektową oraz powykonawczą.

1. Zamawiający wymaga dodatkowo dołożenia/zamontowania jednego poziomu pólek do już istniejących 4 dwustronnych regałów archiwalnych o długości 400 cm, a w ostatnim segmencie dołożenia dwóch takich poziomów oraz dołożenia/zamontowania jednego poziomu pólek do już istniejących 4 dwustronnych regałów archiwalnych o długości 385 cm;

- Maksymalna wysokość regału w pomieszczeniu I to 260 cm;

- Maksymalne obciążenie stropu w lokalizacji Zamawiającego pom. I to 10 kN/m2.

1. Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje dostawę oraz montaż 4 szt. nowych regałów (jezdnych) dwustronnych o długości 4,4 m do pomieszczenia nr II

Dane techniczne

- Regały oraz zastosowane do ich wyrobu materiały muszą posiadać atest Higieniczny PZH oraz klasyfikację ogniową wg EN13501 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej;

- torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczone z posadzką za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane, posiadających system antyprzechyłowy;

- posiadających nośność półki minimum 40 kg;

- regały posiadają blokadę przesuwu ( w osi korby);

- Maksymalna wysokość regału w pomieszczeniu II to 260 cm;

- Maksymalne obciążenie stropu w lokalizacji Zamawiającego w pomieszczeniu II to 5 kN/m2.

Zamawiający wymaga przesmarowania łańcuchów i prowadnic uprzątnięcia i usunięcia materiałów pozostałych po wykonanej usłudze.

Wykonawca dostarczy dokumentację projektową montażu regałów Archiwalnych w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą montażu nowych regałów Archiwalnych w pom nr II oraz dokumentację uwzględniającą wprowadzone zmiany (dołożenie jednego poziomu półek w już istniejących regałach) w pom nr I w terminie 14 dni od zamontowania regałów.

**II. Zamawiający posiada w swoich zasobach regały ( dot. dołożenia jednego poziomu pólek do istniejących już regałów archiwalnych o długości 400 cm i 385 cm, a w regale o długości 400 cm w ostatnim segmencie dwa poziomy półek ) o następujących wymiarach :**

Dane techniczne

**Regał 5-półkowy o wys. HC ~ 2119 mm**

- torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczone z posadzką za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane, posiadających system antyprzechyłowy

- posiadających nośność półki minimum 40 kg

- regały posiadają blokadę przesuwu ( w osi korby)

- regały stacjonarne są zamontowane do podłoża bez ram, kotwiczone do podłogi za pomocą śrub i kołków rozporowych

- regały oraz zastosowane do ich wyrobu materiały posiadają atest Higieniczny PZH oraz klasyfikację ogniową wg EN13501 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

**III. Transport i realizacja**

1. W budynku u Zamawiającego dostępna jest tzw. Winda towarowa o poniższych wymiarach.

Obraz zawierający szkic, rysowanie, linia, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

2. Zamawiający informuje, iż posiada swoje miejsca postojowe mogące służyć do wypakowania towaru na poziomie – 4. Parking ma ograniczenie wjazdu dla pojazdów do 2 m.

3. Zamawiający zakłada realizację umowy w dni robocze w godzinach 9:00- 17:00

4. Prace głośne mogą być wykonywane w ni robocze po godzinie 17:00

**IV. Wymagania**

1. W zakresie usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wchodzi:

a) Montaż regałów i innego wyposażenia oraz ich ustawienie w wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach docelowej lokalizacji;

b) Skuteczne zabezpieczenia wind przed wszelkimi uszkodzeniami;

c) W trakcie realizacji usługi Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

Zapewnienia odpowiedniej ilości środków transportu o odpowiednim gabarycie, umożliwiających sprawny i bezpieczny przewóz regałów;

d) Zapewnienia odpowiedniej liczby personelu, wyspecjalizowanego w usługach montażowych;

e) Używania profesjonalnych narzędzi;

f) Dbania o porządek w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;

g) Zabezpieczenia miejsc parkingowych w trakcie dostawy regałów;

h)Pozostawienia w stanie nieuszkodzonym wind, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń

i wyposażenia;

i) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP i PPOŻ;

j) Wykonawca udzieli gwarancji na montaż regałów archiwizacyjnych w nowej lokalizacji, na minimum 24 miesiące od odbioru przedmiotu umowy;

k) Montaż regałów odbędzie się po ustaleniu terminu z Zamawiającym.

**V. Cena całkowita zamówienia obejmować będzie:**

Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty transportu, zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, zapewnienia osób do montażu i zabezpieczenia wyposażenia Archiwum i dokumentacji oraz ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego regałów archiwalnych.

**VI. Warunki**

1.Zamawiający zastrzega sobie wymóg wizji lokalnej na etapie składania oferty.

2. W przypadku braku wizji lokalnej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty.

3. Wizję lokalną należy umówić z wyprzedzeniem z Panem Krzysztofem Woronieckim tel.: 22 378 31 11 lub 783 912 767 lub Panią Natalią Tur tel. 22 378 31 23 lub 782 110 090.

4. Wykonawca dostarczy projekt dokumentacji projektowej oraz powykonawczej montażu dodatkowych regałów oraz uzupełnienia jednego poziomu półek w istniejących regałach.

5. Wykonawca dostarczy kopie aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązującą co najmniej przez okres realizacji przedmiotu umowy z sumą ubezpieczenia w wysokości co najmniej **500 000,00 zł** na każde zdarzenie.